Автоматическое обновление прошивки

Автоматически инициирует обновление внутреннего ПО (firmware) по HTTP с заданного URL (URL задается в custom.ini, секция [system]) либо по DHCP

Custom.ini

Пример:

содержание секции [system]

[system] update_url = 'http://example.com/example.update/'

На WEB-сервере в каталоге /example.update создать каталоги /200 и/или /250 в этих каталогах должны находится соответствующие образы ПО - imageupdate.

Админ-Интерфейс

Автоматическое обновление прошивки включено/отключено - отключение и включение конкретной секции автоматического обновления

Добавить - добавление секции для настройки автоматического обновления. Например: есть секция для MAG200, можно добавить отдельную секцию для MAG250 и т.д.

STB-Model - модель STB для которых настраивается обновление

ImageVersion - Номер версии образа на который будет производится обновление (берется из образа)

ImageDate - Дата сборки образа (берется из образа)

Необходимый ImageDescription - будут обновлятся только STB с указанным ImageDescription

Необходимый ImageVersion - будут обновлятся только STB с указанным ImageVersion

Вариант обновления - http update (загрузка образа по HTTP), reboot dhcp (перезагрузка STB в режим загрузки по DHCP «boot mode - DHCP»)

Автоматическое обновление прошивки