Разграничение доступа на основе модели приставки

В Stalker присутствует возможность разграничивать доступ к порталу на основе модели приставки. Список всех моделей, которым разрешен доступ, описывается в параметре allowed_stb_types конфигурационного файла. Например, нужно добавить поддержку модели WR320, для этого нужно добавить в stalker_portal/server/custom.ini строку

allowed_stb_types = MAG200,MAG245,MAG250,MAG254,MAG255,MAG270,MAG275,AuraHD,WR320

Для приставок AuraHD существует возможность строгой проверки модели (параметр strict_stb_type_check), в этом случае модель нужно указывать полностью. Например, доступ разрешен только для AuraHD International:

strict_stb_type_check = true allowed_stb_types = AuraHD9

Если модель поддерживает запись на локальные носители, то дополнительно можно добавить ее в соответствующий список

allowed_stb_types_for_local_recording = MAG245,MAG250,MAG255,MAG270,MAG275,AuraHD,WR320