Обновление ПО на STB MAG260

Актуальные версии ПО для STB MAG260 Вы можете скачать тут:

STB MAG260 A20

STB MAG260 A10

Обновление ПО из настроек

1. Зайти в «Настройки»

2. Перейти в раздел «О телевизионной приставке»

3. Выбрать «Обновление системы»

4. Перейти в «Просмотр обновлений»

5. Выбрать нужную версию для обновления и нажать «Скачать»

6. После скачивания появится сообщение о подтверждении обновления. Если в течении 10 секунд не нажать «Отмена», то приставка автоматически будет перезагружена и начнется обновление версии.

Обновление с USB накопителя

1. Скачать и расположить файл обновления (архив) на USB накопитель.

2. Зайти в Recovery mode

3. Выбрать соответствующий вариант, в зависимости от того, в какой USB разъем подключено USB устройство:

Если в передний разъем, то:

- apply update from USB storage connected to front

Если в задний разъем, то:

- apply update from USB storage connected to back

4. Выбрать файл для обновления, после чего обновление пройдет автоматически.

Обновление ПО при помощи SD карты

1. Скачать и разархивировать архив с версией ПО STB MAG260 A20 STB MAG260 A10.

2. Подключить MicroSD к PC и записать образ при помощи утилиты HDDRawCopy

Пошаговая инструкция по работе с HDDRawCopy

3. Отключить питание STB

4. Подключить SD карту в разъем на задней панели STB.

Разъем для Micro SD на задней панели

5. Включить питание STB и дождаться завершение обновления.

!!!Не прерывайте процесс обновления до его окончания!!! Примите во внимание, что операционная система загружается с образа записанного на SD карту при этом сам процесс обновления осуществляется в фоновом режиме. После завершения обновления питание приставки отключится автоматически (Индикатор на лицевой панели потухнет) - таким образом можно определить, что обновление прошло успешно. Весь процесс от подачи до отключения питания занимает от 3 до 5 минут.

6. Отключить питание STB.

7. Извлечь SD карту из разъема.

8. Включить питание STB.