Меню BIOS MAG-WebKit

Вход в меню BIOS

Отключить питание STB

Нажать и удерживать кнопку «menu» на пульте ДУ (или кнопку включения на передней панели)

Включить питание STB, продолжая удерживать кнопку «menu» (или кнопку включения на передней панели)

Отпустить кнопку «menu» после входа в меню BIOS

В некоторых случаях возможно отсутствие изображения на экране, если ТВ приемник не принимает сигнал в режиме PAL.При отсутствии изображения: отключите питание STB нажмите и удерживайте кнопку «Menu» на ПДУ (направте ПДУ на STB) подайте питание на STB продолжая удерживать кнопку «Menu» кнопку «Menu» удерживайте примерно в течении 5-10 сек. Переключите режим PAL - NTSC однократным нажатием на красную кнопку «F1» на ПДУ.

Версия ПО и информация об устройстве

Зайти в меню BIOS

Выбрать «Upgrade Menu», нажать вправо на пульте ДУ. При отсутствии этого пункта перейдите к след. шагу (этот пункт может отсутствовать, если вторая копия загрузчика не установлена либо не включена)

«Device info» нажать вправо на пульте ДУ:

«Vendor» - Идентификатор производителя

«Model» - Идентификатор модели

«Ver. Hardware» - Версия реализации системной платы

«Serial Number» - Серийный номер

«MAC address» - Физический адрес сетевого интерфейса

«Loader Info» нажать вправо на пульте ДУ:

«Version Number» - Версия загрузчика (если включен второй загрузчик, то Вы увидите версию второго загрузчика)

«Date & Time» - Дата и время версии загрузчика

«Image info» нажать вправо на пульте ДУ:

«Version» - Версия программного обеспечения

«Description» - Подробное описание версии

Сброс BIOS MAG-200/250 заводские настройки

Зайти в меню BIOS

Выбрать «Def. Settings»

Нажать вправо

Подтвердить нажатием кнопки «ОК»

Выбрать «Exit & Save» для сохранения изменений и выхода. STB автоматически перезагрузится.

Возможно понадобится выбрать необходимый режим загрузки «NAND», «DHCP». Для этого необходимо - после сброса на заводские настройки, повторно, зайти в BIOS и выполнить нижеописанные действия.

Переключение режима загрузки DHCP/NAND/NAND2

Зайти в меню BIOS

Выбрать «Upgrade Menu», нажать вправо на пульте ДУ (это пункт может отсутствовать если вторая копия загрузчика не установлена либо не включена) см. далее

Выбрать «Boot Mode» и путем нажатия на пульте ДУ вправо установить режим загрузки DHCP, NAND или NAND2

Выбрать «Exit & Save» и нажать на пульте ДУ вправо

Подтвердить нажатием «OK»