Режим видео-выхода (TV System) и Графическое разрешение (Grapchic res.)

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к вашему приемнику видеосигнала (TV, монитор и т.д.).Убедитесь что необходимое разрешение поддерживается вашим оборудованием. Как правило, на устройствах присутствует маркировка поддерживаемых режимов типа: Информация из Википедии. В случае отсутствия инструкции или маркировки, необходимую информацию можно получит на сайте производителя вашего оборудования.
После включения приставки устанавливается режим PAL(576i) или NTSC(480i), которые действуют во время загрузки и в меню Bootloader-а. Соответcтвенно в это время сигнал присутствует на всех видео-выходах. При включении режимов видео-выхода 576p,720p,1080i/p, после загрузки основного ПО, приставка переходит в режим HD.
Когда приставка находиться в режиме HD на SD видео-выходы для удобства использования и большей информативности предусмотрен вывод предупреждения. Текст этого предупреждения в файле /home/default/SDmsg в образе основного ПО. По-умолчанию это текст на синем фоне: Если вы видите это предупреждение то: Выбран неправильный Режим видео-выходa Вы не переключили свой приемник видеосигнала на нужный видео-вход (HDMI, Component) Как изменить Режим видеовыхода и Графическое разрешение

TV System

Режим видео-выходов для основного ПО.

Возможные значения:

PAL (576i)	NTSC (480i)
576p-50	576p-60
720p-50	720p-60
1080i-50	1080i-60
1080p-50	1080p-60

Graphic Res.

Разрешение графического окна для основного ПО.

Возможные значения:

720 (720×576)
1280 (1280×720)
1920 (1920×1080)
TV System Res

Если установленное значение больше чем допустимое разрешение видео-выходов, то для графического окна используется максимально подходящее разрешение.

Если установлено значение «TV System Res.», то используется разрешение, соответствующее текущему режиму работы видео-выходов.

Например:

Eсли выбран режим видео-выхода (TV System) 1080i-50, то видео будет проигрываться с разрешением 1920х1080, а графика (Graphic Res. т.е. графическое разрешение меню) может прорисовываться с разрешением (720×576, 1280×720, 1920×1080) т.е. выбрать можно любое разрешение для графического меню, однако разрешения более низкие, чем на видео-выходе будут масштабироваться («upscale») до разрешения видео-выхода. Если в меню «Graphic Res» установлено значение «TV System Res.», то используется разрешение, соответствующее текущему режиму работы видео-выходов, т.е. в нашем случае 1920х1080.

Пример типичного варианта: Если выбран режим видео-выхода «TV System» 1080i-50, а графическое разрешение «Graphic Res» 720×576, то видео будет воспроизводиться с максимально возможным качеством, а графика масштабироваться, Что позволяет снизить нагрузку тем самым повысить быстродействие.

Возможные варианты:

TV System	Видео разрешение	Графическое разрешение
1080i/p-50/60	1920×1080	1920×1080, 1280×720, 720×576
720p-50/60	1280×720	1280×720, 720×576
576p-50/60	1024×576	720×576
PAL (576i)	720×576	720×576
NTSC (480i)	720×480	720×480

Как изменить Режим видеовыхода и Графическое разрешение

Через меню BIOS MAG-200/250

Войти в меню BIOS

«Upgrade Menu» нажать вправо (Этот пункт может отсутствовать, если второй загрузчик не установлен либо отключен)

Секция «TV System» путем нажатия вправо выставить нужное значение

Секция «Graphic Res.» путем нажатия вправо выставить нужное значение

Перейти на «Exit & Save»

Секция «Exit & Save» нажать вправо

Подтвердить нажатием «OK»

В некоторых случаях возможно отсутствие изображения на экране, если ТВ приемник не принимает сигнал в режиме PAL.

При отсутствии изображения:

отключите питание STB

нажмите и удерживайте кнопку «Menu» на ПДУ (направте ПДУ на STB)

подайте питание на STB продолжая удерживать кнопку «Menu»

кнопку «Menu» удерживайте примерно в течении 10-ти сек.

Переключите режим PAL - NTSC однократным нажатием на красную кнопку «F1» на ПДУ.

Во внутреннем портале

Нажать кнопку «Setup», «Services» или «SET» на пульте ДУ (Зависит от варианта исполнения пульта ДУ)

зайти в «Настройки видео»

«Режим видеовыхода» путем нажатия вправо или влево выставить нужное значение

«Графическое разрешение» путем нажатия вправо или влево выставить нужное значение

Подтвердить «ОК»

Выбрать «Перезапуск»

Подтвердить «ОК»

Подключение HDMI-DVI

Для подключения STB MAG-200/250 к приемнику видеосигнала с интерфейсом DVI необходимо включить функцию «Форсировать DVI» в «Системных настройках» внутреннего портала.

Для версий ПО до 0.2.18

«Системные настройки» - Нажать кнопку «Setup», «Services» или «SET» на пульте ДУ (Зависит от варианта исполнения пульта ДУ)

«Видео»

«Форсировать DVI» - нажатием вправо выставить «Вкл.»

Подтвердить нажатием кнопки «ОК» в окне настроек.

Для версий ПО начиная с 0.2.18

«Системные настройки» - Нажать кнопку «Setup», «Services» или «SET» на пульте ДУ (Зависит от варианта исполнения пульта ДУ)

«Видео»

«Дополнительно» - красная кнопка F1 на ПДУ

«HDMI/DVI» - нажатием вправо установить в положение «DVI»

Подтвердить нажатием кнопки «ОК» в окне настроек.

Внимание! При включенной опции «Форсировать DVI» звук через HDMI не выводится. При подключении к приемнику сигнала c интерфейсом HDMI данная настройка должна быть выключена.