Логотип начального загрузчика

Пример файла с логотипом «MAG*», «AuraHD» (в архиве логотип и скрипт для установки с USB):

logo_mag.bmp logo_mag_new.zip

logo_aura.bmp logo_aura_new.zip

Подготовка логoтипа

Форматы файла:

MAG-200	bmp	8Bit (max.res. 720×576)	16Bit 565RGB (max.res. 720×576)	24Bit 888RGB (max.res. 720×576)	max.size gzip 48KB
MAG-250/254	bmp	16Bit 565RGB (max.res. 720×576)	24Bit 888RGB (max.res. 720×576)	max.size gzip 64KB
MAG-256	bmp	24Bit 888RGB (max.res. 1280×720)	max.size gzip 256KB
MAG-3xx	bmp	24Bit 888RGB (max.res. 720×576)	max.size gzip 256KB
MAG-4xx	bmp	24Bit 888RGB (supported 1920×1080 only)	max.size gsip 512KB	Attention! BITMAPV4HEADER - unsupported
MAG-52x	bmp	24Bit 888RGB (supported 1920×1080 only)	max.size gsip 512KB	Attention! BITMAPV4HEADER - unsupported
MAG-54x	bmp	24Bit 888RGB (supported 1920×1080 only)	max.size gsip 512KB	Attention! BITMAPV4HEADER - unsupported

^MAG-200 ^bmp| 8Bit (max.res. 720×576)|16Bit 565RGB (max.res. 720×576)|24Bit 888RGB (max.res. 720×576)|max.size gzip 48KB| ^MAG-250/254 ^bmp| 8Bit (max.res. 720×576)|16Bit 565RGB (max.res. 720×576)|24Bit 888RGB (max.res. 720×576)|max.size gzip 64KB| ^MAG-256 ^bmp| 8Bit (max.res. 1280×720)|16Bit 565RGB (max.res. 1280×720)|24Bit 888RGB (max.res. 1280×720)|max.size gzip 256KB|

Размер файла устанавливаемого в приставку не должен превышать максимального значения (max.size gzip) указанного в таблице!

Файл необходимо сжать архиватором gzip.

OS Linux:

gzip -S .gz logo.bmp

OS MS Windows:

Для сжатия в архив gzip, для OS Windows, можно воспользоваться программой-архиватором 7-Zip

Установка логотипа c USB-накопителя

Из меню System Recovery Utility

Внимание! начиная с модели STB MAG-256 реализована возможность установки логотипа c USB из меню "System Recovery Utility". «Upgrade Tools» ⇒ «Set Logotype» ⇒ «Using USB». Архив с логотипом logo.bmp.gz должен быть расположен на USB-накопителе, в каталоге mag256

Вручную через SSH

Используются два файла:

Ваш логотип.

Скрипт установки логотипа

update_logo-200.sh.zip

update_logo-250.sh.zip

update_logo-256.sh.zip

Файл скрипта установки логотипа и примеры логотипов запакованы архиватором zip.

1. Отредактировать, при необходимости, файл update_logo.sh. Установить в конце файла координаты левого верхнего угла в котором должен начинаться логотип. А также цвет фона и цвет текста. Если координаты (0,0), то будет выполняться центрирование;

2. Скопировать на USB-накопитель, в каталог (например: logotype) файлы: update_logo.sh и logo.bmp.gz;

3. Подключить USB-накопитель к STB;

4. Подключиться к STB через ssh;

5. Перейти в каталог /media/USB-…./logotype;

cd /media/USB-.../logotype

6. Запустить на выполнение скрипт;

sh update_logo.sh

7. Дождаться окончания выполнения;

8. Перезагрузить STB.