Списки каналов загрузка/редактирование

Во внутреннем портале

Редактирование списка каналов

Войти в «IPTV каналы»

вызвать меню путем нажатия на пульте кнопки «menu».

В открывшемся меню выбрать «группа» –> « Режим редактирования».

«новая запись» (синяя кнопка на ПДУ).

в появившемся окне ввести необходимые данные.

Для ввода символов можно использовать цифровые кнопки ПДУ, вызвать экранную клавиатуру (кнопка «KB» на ПДУ) или стандартную клавиатуру подключенную к USB порту.

Имя: Название канала (действительное или желаемое).

URL: «solution» «URL Адрес канала».

Сохранить введенные данные.

Для редактирования канала выбрать «Редактировать» (желтая кнопка на ПДУ).
Для удаления канала выбрать «Удалить» (Зеленая кнопка на ПДУ).

Выйти из режима редактирования «Выход» (красная кнопка на ПДУ).

Подтвердить сохранение изменений.

«Solution»

«Solution» - служит для отображения спецификации доступа к видео-потоку выбранного в списке канала (текущего канала). Спецификация доступа, представляет собой строку, определяющую способ доступа к данному ресурсу.

Более подробную информацию можно найти в документе Спецификация JavaScript API для MAG100,MAG200 (Rev 1.20).pdf (Раздел stb.PlaySolution стр. 20.) (Приложение 2. Форматы видео контента и примеры использования стр. 93)

тип «Solution»	Описание
auto	Автоматическое определение типа контента, контейнера, кодека по заданному URL. правильно принимает URL начинающийся с rtp:, udp:, rtsp:.
rtp	Воспроизвести поток в формате MPEG2TS. Если URL начинается с rtp: , то будет воспроизводиться RTP поток, если с udp: , то UDP поток. при наличии дополнительной информации о потоке устанавливает необходимые кодеки, например H.264, AC-3 и т.д.
rtsp	Воспроизвести контент с RTSP-сервера. при наличии дополнительной информации о потоке устанавливает необходимые кодеки, например H.264, AC-3 и т.д.
ifm	Воспроизведение аудио потока Интернет-радио
fm	Воспроизвести аудио из MPEG-TS потока (udp:, rtp:)
ffmpeg	Позволяет воспроизводить файлы различных форматов: avi, mkv, mpg, mp4, mov, wmv, AC-3, mp3.
ffrt	Воспроизвести MPEG-TS поток с http сервера.
ffrt2	Воспроизвести потоки с http, rtmp,… но контейнер при этом может быть не MPEG-TS. Зацикливание контента всегда включено (SetLoop(true)).
ffrt3	Аналогично ffrt2, но предполагает наличие не реалтайм потока, то есть с возможностью позиционироваться по контенту. Подходит для воспроизведения видео с YouTube.

Для потокового вещания

спецификация должна быть следующей: rtp пробел URL.

Например:

rtp udp://10.20.30.40:1234
rtp rtp://10.20.30.40:1234

для доступа к потоку с RTSP-сервера спецификация должна быть следующей: rtsp пробел URL.

Более подробную информацию можно найти в документе Спецификация JavaScript API для MAG100,MAG200 (Rev 1.20).pdf (В разделе stb.SetupRTSP стр. 37)

Для http вещания:

Например:

ffmpeg http://10.10.30.40:12434

Так же возможно использования «Solution» - fm, ffrt, ffrt2, ffrt3. В зависимости от типа воспроизводимого потока.

Загрузка предустановленного списка с сервера.

Войти в «IPTV каналы» - вызвать меню путем нажатия на пульте кнопки «menu».

В открывшемся меню выбрать «Загрузить с URL»

Ввести URL - полный адрес файла, содержащего список каналов по умолчанию.

Например:

http://192.168.1.1/chanlist.m3u

Если список каналов не загружается:

неверно введен адрес файла (URL);

отсутствует связь с сервером;

файл с таким именем на сервере не обнаружен;

файл имеет неверный формат.

Загрузка предустановленного списка с накопителя USB либо по сети SMB/NFS

Открыть файл формата *.m3u с накопителя USB либо с доступного сетевого ресурса (USB-накопители автоматически «монтируются» в раздел «Медиа Браузер» или «Home Media», Сетевые ресурсы доступны в SMB-браузере - «SAMBA» в разделе «Медиа Браузер» или «Home Media») ;

При открытии ответить на вопрос о кодировке;

Сохранить в списке каналов;

При отказе от сохранения возможно выделить необходимые каналы (кнопка F3 на пульте - по одному, «меню» - «выделить все» - для выделения всех записей) и добавить их в список отдельно - «меню» - «копировать» - кнопка TV - «меню» - «вставить».

формат файла: m3u, UTF-8 - (рекомендовано)

примерное содержание файла

#EXTM3U
#EXTINF:0,HD Media
ffmpeg http://89.208.33.168:8100
#EXTINF:0,HD Live
ffrt2 rtmp://wms002.pik-tv.com/live/piktv3pik3tv
#EXTINF:0, RBC
ffmpeg mmsh://tv.gldn.net/rbc
#EXTINF:0,ORANGE SPORT INFO TV
ffrt2 mmsh://livewm.orange.fr/live-multicanaux
#EXTINF:0,Радио Гора
ifm http://mirror.radiogora.ru:10040

не допускаются: пустые переносы строк заголовки созданные плеером VLC