Как перепрошить второй образ BootLoader-a MAG200/250?

Обновление с USB-флеш

Копировать на флеш диск два файла:

SbootIm
set_second_boot.sh

актуальная версия set_second_boot.sh

Заходим на приставку по ssh

Login: root Password: 930920 Port: 22
Внимание!!! Начиная с версии 0.2.14-r8 были внесены изменения в систему безопасности. В заводских версиях ПО (версии ПО, установленные производителем и предоставляемые производителем для автоматического обновления и обновления из меню внутреннего портала) - Доступ по SSH закрыт. В публичных версиях ПО, предоставляемых на http://soft.infomir.com.ua/mag250/release/ - Доступ по SSH открыт на стандартном порту. Описание релизов Новые инструкции и утилиты для сборки образов ПО

Подключаем флеш-диск

Переходим в директорию, в которую скопировали ранее файлы ( обычно флеш-диск монтируется в директорию /media/USB-…имя устройства.. ).

Запускаем

set_second_boot.sh

Выключаем приставку.

Обновление по http

Заходим на приставку по ssh

Выполняем команды

/bin/wget http://soft.infomir.com.ua/mag200/upgrade/Second_boot/set_second_boot.sh -O /ram/set_second_boot.sh
chmod a+x /ram/set_second_boot.sh
/ram/set_second_boot.sh http://soft.infomir.com.ua/mag200/upgrade/Second_boot/SbootIm

Выключаем приставку.

Возможно так же использование параметра для set_second_boot.sh в виде

tftp://192.168.1.240/mag200/SbootIm

в этом случае образ бутлоадера будет загружаться по протоколу tftp c сервера с адресом 192.168.1.240 и именем mag200/SbootIm .