Для Публичных и старых (до 0.2.14-r8) версий: Login: root Password: 930920 Port: 22 Внимание!!! Начиная с версии 0.2.14-r8 были внесены изменения в систему безопасности. Доступ по SSH закрыт - В заводских версиях ПО (версии ПО, установленные на заводе изготовителе и предоставляемые производителем для автоматического обновления и обновления из меню внутреннего портала). Доступ по SSH открыт - В публичных версиях ПО, предоставляемых на http://soft.infomir.com.ua/mag250/release/. STB MAG-200 Обновление ПО STB MAG-250 Обновление ПО Новые инструкции и утилиты для сборки образов ПО

SSH - Изменение пароля, порта, отключение/включение

Конфигурация Порта

MAG250/254/270 - /rootfs/etc/openssh/sshd_config

MAG (Broadcom based) - /etc/rc.d/rcS.d/S60netsrv. B строке: dropbear указать необходимый порт. Например: dropber -p 2222

MAG (HiSilicon based) - /etc/init.d/S81dropbear. Строку TARGET_BIN=/sbin/dropbear привести к виду, например - TARGET_BIN="/sbin/dropbear -p 2222"

Смена пароля SSH для сборки образа

1. Зайти на приставку по SSH

2. Выполнить passwd и сменить пароль

4. Выполнить копирование содержимого файла /etc/shadow с этой приставки в ваш rootfs для последующей сборки образа.

Отключение/Включение SSH

Удалить из rootfs файлы etc/rcS.d/S30ssh и /usr/sbin/sshd