MAG256 - Сброс на заводские настройки, выбор режима загрузки

Осуществляется нажатием и удерживанием сервисной кнопки (FN) на задней панели перед подачей питания, либо в первые 2 секунды после подачи питания. Режим можно выбрать путем отжатия кнопки согласно индикации светодиода. Продолжая удерживать кнопку осуществляется переход к следующему режиму по истечении заданного интервала.

Поддерживаются четыре режима:

Запуска СТБ с первого U-boot;

Выбор альтернативного NAND;

Сброс на заводские настройки;

«Emergency» - Загрузка Основного ПО c USB/DHCP. Внимание! Загрузка в «Emrgency» с USB-Flash Drive возможна только из фронтального разъема USB;

Режим 1. Зажать и удерживать сервисную кнопку, подать питание на СТБ. Дождаться изменения индикации (светодиод белый, моргание медленное). Отпускаем кнопку - выбор режима 1. Продолжаем удерживать - переход на выбор режима 2.

Режим 2. (светодиод белый, моргание быстрое). Отпускаем кнопку - выбор режима 2. Продолжаем удерживать - переход на выбор режима 3.

Режим 3. (светодиод красный, моргание быстрое). Отпускаем кнопку - выбор режима 3. Продолжаем удерживать - переход на выбор режима 4.

Режим 4. (светодиод красный, горит постоянно). Отпускаем кнопку - выбор режима 4.

Режим "Emergency"

«Emergency» - Загрузка Основного ПО c USB/DHCP (см. Режим 4). При активации режима 4 осуществляется попытка загрузки ядра с USB накопителя, в случае отсутствия ядра по указанному пути осуществляется переход в режим DHCP и загрузка основного ПО соответственно полученным DHCP опциям. Для загрузки режима «Emergency - USB» необходимо на USB-накопителе (FAT32) создать каталог mag256, поместить в каталог mag256 файл ядра uImage_mag256 (взять из релиза), переименовать файл uImage_mag256 в Bootstrap.