MAG351/352 - Сброс на заводские настройки, выбор режима загрузки

Осуществляется нажатием и удерживанием сервисной кнопки (FN) на задней панели перед подачей питания, либо в первые 2 секунды после подачи питания. Режим можно выбрать путем отжатия кнопки согласно индикации светодиода. Продолжая удерживать кнопку осуществляется переход к следующему режиму по истечении заданного интервала.

Поддерживаются три режима:

Выбор альтернативного NAND;

Сброс на заводские настройки;

«Emergency» - Загрузка Основного ПО c USB/DHCP. Внимание! Загрузка в «Emrgency» с USB-Flash Drive возможна только из фронтального разъема USB;

Режим 1. Зажать и удерживать сервисную кнопку, подать питание на СТБ. Дождаться изменения индикации (светодиод белый, моргание медленное). Отпускаем кнопку - выбор режима 1. Продолжаем удерживать - переход на выбор режима 2.

Режим 2. (светодиод белый, моргание быстрое). Отпускаем кнопку - выбор режима 2. Продолжаем удерживать - переход на выбор режима 3.

Режим 3. (светодиод белый, горит постоянно). Отпускаем кнопку - выбор режима 3.

Режим "Emergency"

«Emergency» - Загрузка Основного ПО c USB/DHCP. (см. Режим 3) При активации режима 3 осуществляется попытка загрузки ядра с USB накопителя, в случае отсутствия ядра по указанному пути осуществляется переход в режим DHCP и загрузка основного ПО соответственно полученным DHCP опциям. Для загрузки режима «Emergency - USB» необходимо на USB-накопителе (FAT32) создать каталог mag351 или mag352, поместить в каталог файл ядра Bootstrap (взять из релиза).