Выбор языка интерфейса

Во встроенном ПО MAG200/250

Войти в «Системные настройки (System settings)» путем нажатия «Setup», «Services» или «SET» на пульте ДУ (Зависит от варианта исполнения пульта ДУ)

«Расширенные настройки (Advanced settings)»

«Язык (Language)» - выбрать язык интерфейса путем нажатия влево или вправо на ПДУ

Подтвердить выбор нажатием кнопки «ОК» внизу окна настроек

Для корректного применения параметров локализации необходима перезагрузка!!!

Установка даты и времени

STB MAG-200/250 использует для синхронизации времени протокол NTP

Если в вашей сети не используется сервер NTP, можно использовать общедоступные внешние NTP-серверы. Необходимо наличие подключения к сети Интернет.

Списки серверов:

Европа

Северная Америка

Океания

Азия

Дополнительная информация: pool.ntp.org

Информация об использовании пула NTP.

Для этого необходимо во встроенном ПО MAG-200/250

Войти в «Системные настройки» - путем нажатия кнопки «Setup», «Services» или «SET» на пульте ДУ (Зависит от варианта исполнения пульта ДУ)

Выбрать «Серверы»

В поле «NTP сервер» указать адрес NTP сервера

Подтвердить «OK»

Войти в «Расширенные настройки»

В поле «Временная зона» указать вашу временную зону

Подтвердить «ОК»

«Перезапуск»

Установка местоположения для отображения погоды

В основном меню встроенного ПО выбрать пункт «Погода»

Ввести название населенного пункта для которого будет отображаться погода.

При помощи экранной клавиатуры либо клавиатуры подключенной к порту USB (Вызвать/скрыть экранную клавиатура можно путем нажатия кнопки «КВ» на ПДУ)

В выпадающем списке выбрать нужный населенный пункт и нажать «ОК» на ПДУ